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附件：

项目环境影响报告批复意见

危废协议

排污登记回执
企业名变更文件

其他项目批复意见
1、验收项目概况

上海李尔汽车部件有限公司济宁分公司先更名为李尔汽车部件（济宁）有限公司（以下简称“我公司”），我公司地址位于山东省济宁市汶上县经济开发区鸿福路999号，企业名下现有工程 为《李尔汽车部件（济宁）有限公司汽车零部件智能制造项目》，该项目于2022年2月25日取得环评批复（文号：济环报告表（汶上）（2022）009号），并取得排污许可，排污许可证编号为91370800MA3WG3GFIT001X。2022年3月24日，企业通通过建设项目环境保护竣工自主验收。根据市场发展需求，我公司投资15000万元建设了零部件智能制造扩建项目，该项目使用现有生产车间1座，建筑面积为24025m2，公用工程依托现有，同时配套建设辅助工程、储运工程、环保工程。该扩建项目建成后，年产车用线束50万套。
济宁市生态环境局汶上县分局于2022年04月22日对项目进行了审批。济环报告表（汶上）（2022）020号。
受我公司的委托，济宁瑞康环境监测评价有限公司根据我公司制定的《汽车零部件智能制造扩建项目环境保护验收监测方案》，于2023年07月17日-18日派人员进行了现场采样与监测。根据项目建设实际情况，并结合济宁瑞康环境监测评价有限公司出具的检测报告，我单位参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求自行编制了本报告。

1.2 验收目的

通过对该项目外排污染物达标、污染治理效果的监测，对该项目环境管理水平调查，综合分析评价得出结论，以汽车零部件智能制造扩建项目的竣工环境保护验收报告，为建设项目竣工环境保护验收及验收后日常监督管理提供了技术依据。

1.3 验收内容

本次验收项目为“李尔汽车部件（济宁）有限公司汽车零部件智能制造扩建项目”，通过对本项目的实际建设内容进行调查，核实本项目的产品内容以及各个工段原辅材料的使用情况和实际生产能力。对照项目环境影响报告表以及环保行政主管部门的批复意见要求，核查项目的建设内容、建设规模以及各项环保治理设施建设完成情况。对环境影响报告表以及环保行政主管部门的批复中提及的有关废水、废气、噪声和固体废物的产生、排放情况进行监测、统计。调查各项环保设施是否安装到位，调查各个生产工段的污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况。调查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况等。核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

1.4 验收范围

本次验收范围为“李尔汽车部件（济宁）有限公司汽车零部件智能制造扩建项目”有关的各项环保设施和措施。

2、验收依据

2.2.1 法律法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06）；

(3)《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020.05）；

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12）；

(7)《国家危险废物名录》（2020.11.05）；

(8) 《建设项目环境保护管理条例（修订）》（中华人民共和国国务院令第 682 号）；

(9)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环保部    2018    9号文）；

(10)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文） 

（11） 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）；

（12）《关于印发（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知）》（环办环评函（2020）688号）
2.2.2 技术文件依据

（1）济宁恒业环保技术有限公司《汽车零部件智能制造扩建项目环境影响报告表》（2022年03月）；

（2）济宁市生态环境局汶上县分局审批意见。济环报告表（汶上）（2022）020号。

2.2.3 验收执行标准

验收执行标准来源于环评报告以及环评批复确定的标准，主要包括以下污染物排放标准：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。
（2）《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》表1A级标准及污水处理厂接纳水质标准。
（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。
（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
3.工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目在李尔汽车部件（济宁）有限公司厂区内进行建设，李尔汽车部件（济宁）有限公司位于济宁市汶上县经济开发区鸿福路999号。（项目地理位置图见附图3-1），项目所在地交通运输便利。

本项目占地面积约86667平方米。项目区设置办公区、生产车间。根据产品的工艺、运输、消防的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（项目平面布置图附图3-3）。

主要环境保护目标见表3-1。

表3-1  主要环境保护目标

	目标
	相对方位
	相对距离

	凯尔花园
	W
	100

	关帝庙村
	W
	270

	鸿福花园
	N
	200
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                                                图 3-1 项目地理位置
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图 3-2  项目敏感目标分布





图 3-3   项目平面布置图



3.2建设内容
项目名称：汽车零部件智能制造扩建项目。

建设性质：扩建。

建设单位：李尔汽车部件（济宁）有限公司
项目投资：本项目总投资15000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.7%。

本项目投资15000万元建设汽车零部件智能制造扩建项目，项目位于山东省济宁市汶上县经济开发区鸿福路999号，本次扩建项目利用企业预留车间一座，建筑面积24025m2，位于厂区现有项目西侧。项目新增职工定员2500人，全年工作300天，实行8小时工作制，建成后扩建完成全厂年产50万套汽车线束。
本项目现已建成，根据验收监测期间工况进行核算，根据验收监测期间工况进行核算，设计汽车零部件智能制造扩建项目。实际生产情况与环评设计情况对照表见表3-2。

表3-2  项目产能对照表

	序号
	产品
	年设计产量
	实际核算产量

	1
	汽车线束
	50万套
	50万套


项目主要组成情况见表3-3。

表3-3  项目主要建设对照表

	类别
	建设

内容
	建设规模
	实际建设

	主体工程
	生产

车间
	建筑面积24025m2，密闭式钢构厂房，设置端子压接机、全自动切线压接机、超声波金属焊机、卡扣台及智能仓储系统等设备。
	与环评一致

	辅助工程
	办公室
	建筑面积400m2。
	

	公用工程
	供水
	项目用水主要为生活用水，由汶上县经济开发区供水管网供水，供水水质、水量、水压可满足该项目用水需求，年用水量30600m3。
	与环评一致

	
	供配电
	项目由市政供电系统供电，年用电量340万KWh，供电能满足生产要求。
	与环评一致

	环保工程
	废水

治理
	生活污水经开发区污水管网进山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理
	与环评一致

	
	噪声

治理
	车间封闭隔声；高噪声设备布置在远离厂界的位置
	与环评一致

	
	固废治理
	导线下脚料、废包装袋：集中收集后，统一外售废品回收站
	与环评一致

	
	
	废润滑油、废润滑油桶：暂存危废库委托有资质单位处理
	与环评一致

	
	
	生活垃圾委托环卫部门定期清运
	与环评一致


3.3主要原、辅助材料消耗

项目原辅材料来源见表3-4。
表3-4  项目原辅材料消耗情况一览表

	序号
	名称
	用量
	单位
	实际用量

	1
	导线
	91016
	万米
	91016

	2
	端子
	97266
	万套
	97266

	3
	绝缘胶带
	12084
	万米
	12084

	4
	连接器
	14562
	万套
	14562


本项目主要生产设备详见下表3-5。

表3-5    项目设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	实际数量

	1
	端子压接机
	HBQ-80/40/20
	台/套
	40
	40

	2
	线束装配流水线
	非标
	台/套
	20
	20

	3
	全自动切线压接机
	Komax355
	台/套
	70
	70

	4
	超声波金属焊机
	AmTech/Schunk
	台/套
	38
	38

	5
	线路导通测试台
	TSK
	台/套
	20
	20

	6
	电性能测试仪
	Dynalab
	台/套
	141
	141

	7
	电性能检测仪
	Dynalab
	台/套
	150
	150

	8
	空气压缩机
	30A
	台/套
	3
	3

	9
	变压器
	/
	台/套
	1
	1

	10
	电动叉车
	/
	台/套
	8
	8

	11
	收缩机
	/
	台/套
	15
	15

	12
	屏蔽线一体机
	/
	台/套
	1
	1


3.4水源及水平衡
项目用水由当地市政自来水管网提供。

（1）用水

①生活用水：本项目新增员工2500人，不提供食宿，年生产天数为300天，职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为100m3/d，30000m3/a。

②地面清洁用水

项目地面采用人工清扫，拖地过程用水量为2m3/次，每天清理一次，则项目地面清洁用水量为2m3/d，600m3/a。
综合以上，本项目新鲜水用量为102m3/d，全年合计30600m3。
（2）排水
本项目无生产废水，生活污水按生活用水的80%计，生活污水产生量为80m3/d，24000m3/a，生活污水经开发区污水管网进山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理。
本项目用水量平衡见如下：




                

图3-4   项目水平衡图  单位：m3/a

3.5生产工艺

生产工艺流程详见下图：
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图3-5  工艺流程及产污环节图

生产工艺描述：

切割压接：外购的导线按产品规格由员工操作全自动切线压接机进行切割并在头端与端子通过压力作用（30~40kg）进行压接；员工人工将导线接入设备，并加入端子按动启动按钮，需要补充导线和端子时，按动关闭按钮补充，设备运行时，员工在设备旁巡视。

导线焊接：压接好的线束再由员工手动操作超声波焊接机焊接至需要长度，超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接导线的金属表面，在加压（1.5~3kg）的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的连接，接近冷态加工，不需要焊剂和外加热。（焊接前焊接部位绝缘皮已经人工剥除）（注：超声波金属焊接是利用超声频率的机械振动能量，连接同种金属或异种金属的一种特殊方法．金属在进行超声波焊接时，既不向工件输送电流，也不向工件施以高温热源，只是在静压力之下，将机械能转变为内能、形变能及有限的温升．两母材达到再结晶温度下发生的固相焊接，焊接过程无废气产生。）

组装布线：将加工好的单线通与连接器由员工手工进行组装，并由员工手工在连接器上进行布线。

胶带装配：员工手工使用绝缘胶带对分散的线束紧固后即为线束。

线路导通测试：制作完成后的线束，由员工通过导通测试台进行测试。

尺寸检测：导通性合格的线束由员工手工再进行尺寸检测，不合格品回到装配线重新布线组装。

包装入库：员工将合格的产品装箱打包，由电瓶叉车送至仓库储存。
3.6 项目变动情况
本项目建设过程中严格落实环评报告表及批复提出的各项要求，项目的生产规模、生产工艺、建设地点、污染物收集处理设施等建设内容与环评中内容基本一致，参照《关于印发（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知）》（环办环评函（2020）688号）文件，本项目未发生重大变动，符合验收监测条件。
4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目污水主要是来职工的生活污水，经化粪池收集后经沉淀、无害化处理后开发区污水管网进山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理。

4.1.2废气

本项目生产过程无废气产生。
4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源端子压接机、全自动切线压接机、空气压缩机等机械设备产生的机械噪声。各设备均选用低噪声设备，均布置在车间内，车间设置隔声门窗，生产时关闭门窗，采用机械通风；设备配套的动力装置设置隔声罩、减振设施；加强管理，通过经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。
4.1.4 固（液）体废物
    本项目产生的固体废物主要为导线下脚料、废包装袋、生活垃圾、废润滑油、
废润滑油桶等。生活垃圾委托环卫部门处理；导线下脚料、废包装袋属于一般工业固体废物，外卖于废品回收部门；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存危废间，委托有资质单位进行回收处理。
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4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》规定的有毒有害物质。因此环境风险在可接受范围内。
4.2.2 在线监测装置

本项目无相关在线监测装置。

4.2.3 其他设施

1、地面硬化和防渗处理

为了防止厂区内周边地下水环境污染，项目对生产区的地面进行硬化和防渗处理，防雨淋、防冲刷。
2、绿化
    绿色植物具有吸收灰尘、吸收二氧化碳、减弱噪声、调温调湿、改善气候的功能，因此，在加强“三废”治理的同时，搞好环境绿化，这对保护环境，美化厂容，改善劳动条件，增强职工健康，提高工作效率都具有积极的作用。
    项目厂区内绿化采用周边分散进行绿化，以种植行道树为主，在厂房四周道路两侧种植高大乔木，形成行列式林荫道。在道路两侧种植绿篱、灌木，形成多层次的观赏景观。办公生活区周围种植景观树，并种植种植季节性花卉。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资为15000万元，在环境保护设施方面投资为100万元，占项目总投资的0.7%。

	序号
	项 目
	投资额（万元）

	1
	噪声
	隔声、减震装置
	40

	2
	固体废物处理
	危险废物暂存间及危废处置
	10

	3
	生活污水
	化粪池
	20

	4
	其它
	绿化、地面硬化
	30

	合计
	---
	100

	占总投资比例
	---
	0.7%


5建设项目环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告的主要结论与建议 

一、综合结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目生活污水经开发区污水管网进山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理；经预测厂界噪声达标；固体废物均合理处置不外排。综上所述，本项目各项污染防治措施可行，运行可靠，对环境影响较小，从环保角度上分析，本项目是可行的。

5.2 审批部门的审批决定  

经审查，对《上海李尔汽车部件有限公司济宁分公司“汽车零部件智能制造扩建项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目为扩建项目，位于山东汶上经济开发区（鸿福路999号），总投资15000万元，其中环保投资100万元。该公司现有汽车零部件智能制造项目，年产车用线束2 5万套。审批文号为济环报告表（汶上）[2022]9号，排污许可证编号为91370800MA3WG3GFIT001X。2022年3月24日，企业通过自行验收。拟建项目使用现有生产车间1座，建筑面积为24025m2，公用工程依托现有，同时配套建设辅助工程、储运工程、环保工程。项目建成后，年产车用线束25万套。该项目符合国家产业政策和园区规划要求。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二-、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

 1、采用雨污分流制排水。生活污水达到污水处理厂接纳水质要求后，经污水管网排入汶上公用水务有限公司（佛都）处理。

 2、优化厂区平面布局，选用低噪音生产设备，主要噪声源采取降噪、减震措施，确保厂界坏境噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3、按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；废包装材料、下脚料收集后外售综合利用；废润滑油、废润滑油桶委托有资质单位处置。一般固体废物、危险废物应分别按照《-般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18579-2001)及修改单要求进行贮存、运输、处置。

4、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。

5、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时’’制度。项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证及进行竣工环境保护验收。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

6.验收执行标准

6.1 验收执行标准来源

     验收执行标准来源于环评报告及环评批复确定的标准，在环评文件审批之后发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按新规定执行。特别排放限值的地域范围、时间，按国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定执行，据此确定本次验收项目执行的标准。

6.2 噪声执行标准

     依据环评文件要求，该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中3类标准，具体详见表 6-1。
           表 6-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： Leq[dB(A)]
	类 别
	昼 间
	夜 间

	3类
	65
	55


 6.3废水执行标准

依据环评文件要求外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》A级标准及污水处理厂进水水质标准限值要求，具体详见表 6-2。
表6-2 废水排放浓度限值
	项目
	《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》表1A级标准（mg/L）
	汶上公用水务有限公司（佛都）污水处理厂进水水质标准

	pH（无量纲）
	6.5~9.5
	6~9

	悬浮物
	400
	200

	化学需氧量
	500
	300

	氨氮
	45
	30

	总磷
	8
	8

	总氮
	70
	70

	五日生化需氧量
	350
	260


验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

根据对验收监测期间（2023.07.17-2023.07.18）对各类污染物排放放的监测结果可知，环境保护设施调试效果现实各污染措施可满足环评批复中相关要求，具体监测内容如下： 
7.1.1 废水

本项目污水主要是来职工的生活污水，经化粪池收集后经沉淀、无害化达标处理后沉淀、无害化处理后开发区污水管网进山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理。

表 7-1 废水监测内容
	点位名称
	监测项目
	监测频次

	2#车间污水总排口


	pH（无量纲）
	每天4次，连续2天

	
	悬浮物
	

	
	化学需氧量
	

	
	氨氮
	

	
	总磷
	

	
	总氮
	

	
	五日生化需氧量
	


7.1.2噪声
在本项目东、 南、 西、 北四个方向厂界外 1m 处各布设一个监测点， 监测点高度为1.2m。 具体监测内容见表 7-2。
                    表 7-2   噪声监测内容一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测方法及来源

	▲N1厂界东
	厂界环境噪声
	监测两天，
每天昼间夜间

各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）

	▲N2厂界南
	
	
	

	▲N3厂界西
	
	
	

	▲N4厂界北
	
	
	









                          图7-1  厂界噪声监测布点图
7.2 环境质量监测

本项目环境影响报告表及批复无要求进行环境质量监测，因此未对环境质量进行监测。 

质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

（1）废水监测分析方法

表8-1 废水监测分析方法
	项目
	监测分析方法
	方法来源
	检出限

	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》
	 HJ 1147-2020
	/

	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
	GB/T 11901-1989
	4mg/L

	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
	HJ 828-2017
	4mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
	HJ 535-2009
	0.025mg/L

	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
	GB/T11893-1989
	0.01mg/L

	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
	HJ 636-2012
	0.05mg/L

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》
	HJ 505-2009
	0.5mg/L


（3）噪声监测分析方法

表8-2   厂界噪声监测分析方法

	项目名称
	监测分析方法
	方法来源
	检出限
	仪器名称

	厂界噪声
	声级计法
	GB12348-2008
	——
	AWA5688型噪声分析仪


8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
检测期间，水质样品采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HI91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）的技术要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收或平行双样等质控样的措施。质控总数量占每批分析样品总数不少于10%。实验室采用平行样、加标回收等质量控制方法。
8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。监测采样和测试的人员持证上岗；质量控制和质量保证按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。使用前后对噪声仪进行校准。

8.4 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制
本项目环境影响报告表及批复无要求进行固体废物监测，因此未对固体废物进行监测。

验收监测结果
9.1 验收期间工况调查

在验收监测期间，通过查阅工作日报表、产量统计表、原辅材料消耗表对工况情况做出分析，判断工况是否达到75%。当生产负荷达到75%以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以确保监测数据的有效性。

验收监测期间，李尔汽车部件（济宁）有限公司汽车零部件智能制造扩建项目，年工作天数为300天。两天的验收监测期间实际，运行工况为87%，两天的监测能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。
表9-1  验收监测期间企业生产负荷一览表
	监测日期
	产品名称
	设计

生产能力
	实际

生产能力
	生产负荷（%）

	2023-07-17
	汽车线束
	1667套/d
	1460套/d
	87.6%

	2023-07-18
	汽车线束
	1667套/d
	1436套/d
	86.1%


9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

本项目验收对污水总排口废水进行采样监测，检测结果执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》A级标准及污水处理厂进水水质标准限值要求，监测结果见表9-1、9-2。

表9-1  废水监测结果 
	监测日期
	2023年07月17日    单位：（mg/L）

	监测因子
	1
	2
	3
	4
	日均值
	《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准
	污水处理厂进水标准值

	pH（无量纲）
	7.9（26.5℃）
	7.8（26.2℃）
	7.9（26.4℃）
	7.7（27.3℃）
	7.7~7.9
	6.5~9.5
	6~9

	悬浮物
	28
	26
	28
	27
	27
	400
	200

	化学需氧量
	186
	171
	169
	194
	180
	500
	300

	氨氮
	25.2
	26.4
	24.5
	25.6
	25.4
	45
	30

	总磷
	3.12
	3.35
	3.02
	3.29
	3.20
	8
	8

	总氮
	30.0
	31.1
	30.5
	31.4
	30.8
	70
	70

	五日生化需氧量
	88.8
	87.8
	93.1
	95.7
	91.4
	350
	260

	达标情况
	达标


表9-2    废水监测结果 
	监测日期
	2023年07月18日   单位：（mg/L）

	监测因子
	1
	2
	3
	4
	日均值
	《污水排入城镇下水道水质标准》

A级标准
	污水处理厂进水标准值

	pH（无量纲）
	7.5（24.2℃）
	7.8（26.1℃）
	7.7（26.3℃）
	7.9（27.2℃）
	7.5~7.9
	6.5~9.5
	6~9

	悬浮物
	33
	31
	34
	32
	33
	400
	200

	化学需氧量
	261
	286
	297
	282
	282
	500
	300

	氨氮
	29.0
	28.2
	29.3
	28.5
	28.8
	45
	30

	总磷
	3.21
	3.39
	3.27
	3.14
	3.25
	8
	8

	总氮
	31.3
	32.1
	31.8
	32.7
	31.9
	70
	70

	五日生化需氧量
	136
	142
	137
	137
	138
	350
	260

	达标情况
	达标
	


9.2.1.2厂界噪声

厂界外1m布设4个噪声监测点位。每个监测点位昼间夜间各监测1次，连续2天。监测项目：昼间等效声级（Leq）。监测结果见表9-3。
   表9-3   厂界噪声监测结果       单位：dB（A）
	测点
	测点名称
	主要声源
	2023年07月17日
	2023年07月18日

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	▲1
	厂区东边界外1米
	工业噪声
	56
	46
	57
	46

	▲2
	厂区南边界外1米
	工业噪声
	58
	45
	56
	45

	▲3
	厂区西边界外1米
	工业噪声
	56
	46
	55
	46

	▲4
	厂区北边界外1米
	工业噪声
	59
	48
	58
	48


验收监测期间， 项目厂区厂界处昼间夜间噪声监测值均符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求。

表9-4    检测期间气象参数

	采样

日期
	具体

时间
	气温

（℃）
	气压

（kPa）
	总云/低云
	风向
	风速

（m/s）
	天气

	2023-07-17
	10:10
	31.3
	100.0
	4/0
	S
	1.2
	无雨、无雪

	
	22:00
	29.1
	100.3
	/
	S
	1.5
	

	2023-07-18
	09:50 
	29.5
	100.2
	5/1
	S
	1.3
	无雨、无雪

	
	22:00
	30.2
	100.1
	/
	S
	1.5
	


10、验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

根据对验收监测期间（2023.07.17-2023.07.18）对各类污染物排放的监测结果可知，环境保护设施调试效果现实各污染措施可满足环评批复中相关要求。

10.1.1 废水

本项目污水主要是来职工的生活污水，经化粪池收集后经沉淀、无害化达标处理后污水管网排入汶上公用水务有限公司（佛都）处理。 验收监测期间，由废水监测结果所示，各监测项目两日最大日均值为pH值：7.5~7.9（无量纲），悬浮物：33mg/L，化学需氧量：282mg/L，氨氮：28.8mg/L，五日生化需氧量：138mg/L，总磷：3.25mg/L，总氮：31.9mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》A级标准及污水处理厂进水水质标准限值要求。
10.1.2 噪声

验收监测期间，本项目四个厂界的昼间噪声在55~59dB（A）之间，夜间噪声在45~48dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）,3类标准要求。

10.1.3固（液）体废物
    本项目产生的固体废物主要为导线下脚料、废包装袋、生活垃圾、废润滑油、
废润滑油桶等。生活垃圾委托环卫部门处理；导线下脚料、废包装袋属于一般工业固体废物，外卖于废品回收部门；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存危废间，委托有资质单位进行回收处理。一般固体废物、危险废物应分别按照《-般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）要求进行了贮存、运输、处置。
10.1.4建议
1、加强设备的维护，确保设备在良好的状态下运行。

2、定期清理生产固废，避免在厂区长期堆放造成二次污染。

3、加强培训，全面提高员工的环境保护意识。按照有关管理规定的要求，保证系统连续可靠运行。

10.2 工程建设对环境的影响

本项目建设对外界环境容易造成的影响主要是废水和噪声，本项目根据当前环保要求分别对相应污染工序采取了一定的治理措施，根据验收监测结果，项目废水和噪声经处理后均符合相应标准要求。

11、验收结论

李尔汽车部件（济宁）有限公司汽车零部件智能制造扩建项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查结果，项目按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，基本落实了有关环保措施，主要污染物达标排放，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环保验收。
12、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：李尔汽车部件（济宁）有限公司              填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	汽车零部件智能制造扩建项目
	项目代码
	
	建设地点
	济宁市汶上县经济开发区鸿福路999号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3670 汽车零部件及配件制造
	建设性质
	(新建 (改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	50万套汽车线束/年
	实际生产能力
	50万套汽车线束/年
	环评单位
	济宁恒业环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	济宁市生态环境局汶上县分局
	审批文号
	济环报告表（汶上）（2022）020号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022.03
	竣工日期
	2023.06
	排污许可证申领时间
	2022.03

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	91370800MA3WG3GFIT001X

	
	验收单位
	
	环保设施监测单位
	济宁瑞康环境监测评价有限公司
	验收监测时工况
	75%以上

	
	投资总概算（万元）
	15000
	环保投资总概算（万元）
	100
	所占比例（%）
	0.7

	
	实际总投资
	15000
	实际环保投资（万元）
	100
	所占比例（%）
	0.7

	
	废水治理（万元）
	20
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	40
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	30
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2023.07

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年.

附件1：项目环境影响报告表的批复意见

  
附件2、危废协议
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附件3：排污登记回执
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附件4：企业名变更文件
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附件5：其它项目批复及验收材料
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李尔汽车部件（济宁）有限公司
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图例：
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